x.light C klein
Deckeneinbau Downlight Cylinder
Rundes Deckeneinbau Downlight mit scharfkantigem Abdeckring aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet glänzend. In den Abdeckring ist ein Acrylglas-Zylinder (C-Element) eingehängt. Der Acryl-Dekorzylinder mit klarer, hochglanzpolierter Außenkante und satinierter Unterseite scheint als leuchtende Scheibe unter der Decke zu schweben. Die zusätzlich in der Mantelfläche umlaufend eingefrästen 3-fach Rillen koppeln das Licht aus und bilden sich als leuchtende Ringe zusätzlich unter der Decke ab. Die Decke ist um die Leuchte herum indirekt aufgehellt. Einbaugehäuse aus Aluminiumdruckguss als Kühlkörper ausgebildet, zur Aufnahme der LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement und hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 110° Vollwinkel. Mit Kunststoffreflektor, silberglänzend, für rotationssymmetrische, gleichmäßiger Lichtverteilung.
Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik.
Inkl. externem Konverter, zum Einlegen auf der abgehängten Decke. 
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: ø: 190mm, Einbautiefe: 113mm, Deckenausschnitt: ø 175mm 
H-Acryl: 33mm
Farbe: RAL9003 signalweiß 
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 1.384 lm
Systemeffizienz: 55 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 110° 
Gewicht: 1,8kg
Systemleistung: 25W
Betriebsgerät: Konverter dimmbar DALI
(TastDim, Powerline)
Artikelnummer: 808428
Fabrikat: luxwerk